|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 | | | | | | |
| 序号 | 项目类型 | 位置 | 工程内容 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暖气井盖更换 | 南院5号楼前 南院7号楼前 南院10号楼前 | 1、拆除旧井盖 2、暖气管道井口扩大及加固 3、更换新井盖（700\*800 EN124 D400） 4、恢复路面 | 9 | 处 |  |  |
| 2 | 管道封堵 | 南院2号楼1单元南侧 南院2号楼2单元南侧 南院2号楼4单元南侧 | 1、污水井排水（3处） 2、绿地开挖（12㎡） 3、切断（3处） 4、封堵（6个接口） 5、测试 6、绿地恢复（12㎡） | 3 | 处 |  |  |
| 3 | 路面修复 | 南院3号楼2单元前 南院3号楼4单元前 南院3号楼西侧排水沟 | 1、旧路面破损部分进行破除，回填中粗砂，并用水充实。 2、垃圾外运 3、恢复路面（同现状水泥混凝土路面高度一致） | 5.16 | 平方米 |  |  |
| 4 | 雨水管修复 | 南院9号楼1单元后 南院3号楼1单元北侧 南院3号楼1单元东侧 北院4号楼3单元北侧 北院1号楼2单元北侧 | 1、需高空作业车1辆（1天） 2、旧管道拆除 3、新管道（外径110mm）安装 4、固定新管道 | 5 | 处 |  |  |
|
|
|
| 5 | 税费、安全文明施工费、措施费 | |  | | | |  |
| 6 | 合计 | | | | | |  |